# Funcţionarea

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în timpul transpor‌tului şi depozitării acesteia extrageţi acu‌mulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

Poziţia de transport şi poziţia de lucru ale pânzei de ferăstrău
Extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău
Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ în plan vertical şi orizontal
Reglarea limitatorului paralel
Reglarea limitatorului paralel suplimentar
Reglarea penei de despicat
Punerea în funcţiune
Instrucţiuni de lucru
Debitarea
Verificarea şi restabilirea reglajelor de bază
Depozitarea şi transportul