# 调整劈开楔

劈开楔(4)可以防止锯片(26)卡在锯缝中。如果锯片被夹在工件中可能产生反弹。
因此要随时注意，是否已经正确地调整好劈开楔：

- 锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。
- 劈开楔的厚度必须小于锯缝的宽度，并且大于锯片主体的厚度。
- 劈开楔必须总是和锯片位在同一直线上。
- 就一般的分割线而言，劈开楔必须尽可能地位在最高的位置。

## 设置劈开楔的高度（参见插图F）

割凹槽时必须调整劈开楔的高度。

- 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。

- 打开夹紧杆(39)，将保护盖(3)从劈开楔(4)的凹槽中拉出。
  为避免保护罩损坏，请将其存放到规定的壳体支架(11)上（另见插图 O2）。
- 将手柄(15)顺时针旋转到限位，使锯片(26)处于锯台上方最高位置。
- 沿顺时针方向松开夹紧杆(36)，直至它朝上。
- 将劈开楔从销钉(37)上拉开（略微向外拉动夹紧杆(36)），然后向下移动劈开楔(4)，直至限位。
- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的上部孔中，然后再次拧紧夹紧杆(36)。
  标记(35)（夹子和夹紧杆(36)上）必须如同所显示的那样已对准。