# การปรับแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (ดูภาพประกอบ E)

สำหรับการเลื่อยชิ้นงานแคบและการเลื่อยมุมเอียงในแนวตั้ง ท่านต้องติดตั้งแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (43) เข้ากับแผงกำหนดแนวขนาน (5)

แผงกำหนดแนวขนานเพิ่มสามารถติดตั้งทางซ้ายหรือทางขวาเข้ากับแผงกำหนดแนวขนาน (5) ได้ตามต้องการ

ขณะเลื่อย ชิ้นงานอาจเกิดติดขัดอยู่ระหว่างแผงกำหนดแนวขนานและใบเลื่อย ถูกใบเลื่อยส่วนขึ้นเกี่ยวจับและเหวี่ยงออกไป
ดังนั้นจึงควรปรับตั้งแผงกำหนดแนวขนานเพิ่มในลักษณะให้ตอนท้ายของแผงอยู่ระหว่างฟันหน้าของใบเลื่อยและขอบด้านหน้าของลิ่มแยก

- สำหรับการปรับตั้ง ให้คลายน๊อตปีกทั้งหมดของชุดยึด (44) ออก และเลื่อนแผงกำหนดแนวขนานเพิ่มจนใช้เพียงสกรูด้านหน้าสองตัวเท่านั้นสำหรับยึด
- ยึด‌น๊อตปีก‌กลับให้แน่นอีกครั้ง