# Έλεγχος και ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων

Για την εξασφάλιση κοπών ακριβείας μετά από εντατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να ελεγχθούν οι βασικές ρυθμίσεις του και, αν χρειαστεί, να ρυθμιστούν ξανά.
Γι’ αυτό χρειάζεστε πείρα και ειδικά εργαλεία.

Ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch διεξάγει αυτήν την εργασία γρήγορα και αξιόπιστα.

##

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Ρυθμίστε μια επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά του πριονόδισκου από 0°.
- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).

### Έλεγχος (βλέπε εικόνα J1)

- Απομακρύνετε το ένθετο του τραπεζιού (25) βλέπε Συναρμολόγηση του ένθετου του τραπεζιού (βλέπε εικόνα c).
- Ρυθμίστε ένα μοιρογνωμόνιο στις 90° και θέστε το πάνω στο τραπέζι πριονίσματος (23).

Το σκέλος του μοιρογνωμονίου πρέπει να είναι σε όλο του το μήκος ευθυγραμμισμένο με τον πριονόδισκο (26).

### Ρύθμιση (βλέπε εικόνα J2)

- Λύστε τη βίδα (58). Έτσι ο οδηγός 0° (22) μπορεί να μετατοπιστεί.
- Λύστε τον μοχλός ασφάλισης (20).
- Σπρώξτε τον χειροτροχό (14) αντίθετα στον οδηγό 0, ώσπου το σκέλος του μοιρογνωμονίου να είναι σε όλο του το μήκος ευθυγραμμισμένο με τον πριονόδισκο.
- Κρατήστε τον χειροτροχό σε αυτή τη θέση και σφίξτε ξανά τον μοχλό ασφάλισης (20) σταθερά.
- Σφίξτε τη βίδα (58) ξανά σταθερά.
- Συναρμολογήστε το ένθετο του τραπεζιού ξανά (25) βλέπε Συναρμολόγηση του ένθετου του τραπεζιού (βλέπε εικόνα c).

Σε περίπτωση που ο δείκτης γωνίας (21) μετά τη ρύθμιση δεν είναι σε μια γραμμή με το μαρκάρισμα 0° της κλίμακας (19), λύστε τη βίδα (59) με ένα σταυροκατσάβιδο του εμπορίου και ευθυγραμμίστε τον δείκτη γωνίας κατά μήκος του μαρκαρίσματος 0°.

Επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα εργασίας αντίστοιχα για την κάθετη φαλτσογωνιά από 45° (λύσιμο της βίδας (60), μετατόπιση του οδηγού 45° (18)). Ο δείκτης γωνίας (21) δεν επιτρέπεται μετά να ρυθμιστεί ξανά.

##

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).

### Έλεγχος

- Μαρκάρετε με ένα μολύβι το πρώτο αριστερό δόντι πριονιού, που φαίνεται πίσω πάνω από το ένθετο τραπεζιού.
- Ρυθμίστε ένα μοιρογνωμόνιο στις 90° και θέστε το στην ακμή του αυλακιού οδηγού (30).
- Μετατοπίστε το σκέλος του μοιρογνωμονίου, μέχρι να ακουμπήσει το μαρκαρισμένο δόντι πριονιού, και διαβάστε την απόσταση μεταξύ πριονόδισκου και αυλακιού οδηγού.
- Γυρίστε τον πριονόδισκο, μέχρι το μαρκαρισμένο δόντι να βρίσκεται μπροστά πάνω από το ένθετο τραπεζιού.
- Μετατοπίστε το μοιρογνωμόνιο κατά μήκος του αυλακιού οδηγού μέχρι το μαρκαρισμένο δόντι.
- Μετρήστε πάλι την απόσταση ανάμεσα στον πριονόδισκο και το αυλάκι οδηγό.

Οι δυο αποστάσεις που μετρήσατε πρέπει να είναι ίδιες.

### Ρύθμιση

- Λύστε τις βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (61) μπροστά κάτω από το τραπέζι πριονίσματος και τις βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (62) πίσω κάτω από το τραπέζι πριονίσματος με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (10).
- Κινήστε προσεκτικά τον πριονόδισκο, μέχρι να βρίσκεται παράλληλος με το αυλάκι οδηγό (30).
- Σφίξτε όλες τις βίδες (61) και (62) ξανά σταθερά.

##

- Τοποθετήστε τον οδηγό παραλλήλων στα δεξιά του πριονόδισκου.
  Μετακινήστε τον οδηγό παραλλήλων, μέχρι το μαρκάρισμα στην ένδειξη κλίμακας (56) να δείχνει στην κάτω κλίμακα 29 cm.
  Για το σφίξιμο σπρώξτε τη λαβή σύσφιγξης (41) ξανά προς τα κάτω.
- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιγξης (13) εντελώς προς τα επάνω και τραβήξτε τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (6) μέχρι τέρμα προς τα έξω.

### Έλεγχος

Ο δείκτης απόστασης (57) πρέπει στην επάνω κλίμακα (1) να δείχνει την ίδια τιμή, όπως το μαρκάρισμα στην ένδειξη κλίμακας (56) στην κάτω κλίμακα (1).

### Ρύθμιση

- Τραβήξτε τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (6) μέχρι τέρμα προς τα έξω.
- Λύστε τη βίδα (63) με ένα σταυροκατσάβιδο και ευθυγραμμίστε τον δείκτη απόστασης (57) κατά μήκος του μαρκαρίσματος 29 cm της επάνω κλίμακας (1).

##

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Λύστε τη λαβή σύσφιγξης (41) του οδηγού παραλλήλων και μετακινήστε την, μέχρι να ακουμπήσει στον πριονόδισκο.

### Έλεγχος

Ο οδηγός παραλλήλων (5) πρέπει να ακουμπά τον πριονόδισκο σε όλο το μήκος.

### Ρύθμιση

- Λύστε τις βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (64) με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (10).
- Μετακινήστε προσεκτικά τον οδηγό παραλλήλων (5), μέχρι να ακουμπά σε όλο το μήκος πάνω στον πριονόδισκο.
- Κρατήστε τον οδηγό παραλλήλων σε αυτή τη θέση και πιέστε τη λαβή σύσφιγξης (41) ξανά προς τα κάτω.
- Σφίξτε ξανά τις βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (64).

##

Η δύναμη σύσφιγξης του οδηγού παραλλήλων (5) μπορεί να μειωθεί μετά από συχνή χρήση.

- Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης (24) τόσο, ώσπου να μπορεί ο οδηγός παραλλήλων να σταθεροποιηθεί ξανά σταθερά πάνω στο τραπέζι πριονίσματος.

##

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Μετατοπίστε τον οδηγό παραλλήλων (5) από δεξιά, μέχρι να ακουμπά στον πριονόδισκο.

### Έλεγχος

Το μαρκάρισμα της ένδειξης κλίμακας (56) πρέπει να είναι στην ίδια γραμμή με το μαρκάρισμα 0 mm της κλίμακας (1).

### Ρύθμιση

- Λύστε τη βίδα (65) με ένα σταυροκατσάβιδο και ευθυγραμμίστε το μαρκάρισμα κατά μήκος του μαρκαρίσματος 0 mm.

##

### Έλεγχος

Η μπροστινή πλευρά του ένθετου τραπεζιού (25) πρέπει να είναι ισόπεδα ή λίγο κάτω από το τραπέζι πριονίσματος, η πίσω πλευρά πρέπει να είναι ισόπεδα ή λίγο πάνω από το τραπέζι πριονίσματος.

### Ρύθμιση

- Ρυθμίστε με τη μύτη του πολυγωνικού κλειδιού (9) το σωστό επίπεδο των βιδών ρύθμισης (66).