# การติดตั้งแบบประจำที่‌หรือ‌แบบคล่องตัว

- เพื่อ‌ควบคุม‌เครื่อง‌ให้ได้‌อย่าง‌ปลอดภัย ก่อน‌ใช้งานต้องติดตั้ง‌เครื่อง‌บน‌พื้นผิว‌ที่‌มั่นคง‌และ‌ราบ‌เสมอกัน (ต. ย. เช่น โต๊ะ‌ทำงาน‌ของ‌ช่าง)

## การติดตั้งบนพื้นที่ทำงาน (ดูภาพประกอบ h)

- ยึด‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌เข้ากับ‌พื้นผิว‌ทำงาน‌ด้วย‌สกรูยึด‌ที่‌เหมาะสม สำหรับการยึดให้ใช้รู (8)

## การติดตั้งบนโต๊ะทำงานของบ๊อช (ดูภาพประกอบ i)

โต๊ะทำงานของ Bosch (ต. ย. เช่น GTA 560) มีขาปรับระดับความสูงได้ทำให้สามารถค้ำหนุนเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงบนทุกพื้นผิว

- ‌อ่าน‌คำเตือน‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌และ‌คำสั่ง‌ทั้งหมด‌ที่‌แนบมา‌กับ‌โต๊ะ‌เลื่อย การ‌ไม่‌ปฏิบัติ‌ตาม‌คำเตือน‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌และ‌คำสั่ง‌อาจ‌เป็น‌สาเหตุ‌ให้‌ถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด เกิด‌ไฟไหม้ และ/‌หรือ‌ได้รับ‌บาดเจ็บ‌อย่าง‌ร้ายแรง

- ต่อ‌โต๊ะ‌ทำงานอย่างถูกต้อง‌ก่อน‌ติดตั้ง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า จำเป็น‌ต้อง‌ต่อ‌ให้‌เรียบร้อย‌ถูกต้อง‌เพื่อ‌หลีกเลี่ยง‌อันตราย‌จากการ‌ล้มคว่ำ

- ติดตั้ง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌ใน‌ตำแหน่ง‌ขนย้ายบน‌โต๊ะทำงาน