# البيانات الفنية

منشار منضدة دائري |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
الجهد الاسمي | فلط= | 18 | 18
عدد اللفات اللاحمليA) | دقيقة-1 | 4500 | 4500
محدد تيار بدء التشغيل |  | ● | ●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏B) | كجم | 20,5−21,6 | 20,5−21,6
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0...+35 | 0...+35
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20...+50 | –20...+50
المراكم المتوافقة |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة |  | ProCORE18V...‏ ≥ 5,5 أمبير ساعة | ProCORE18V...‏ ≥ 5,5 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)
العرض x العمق x الارتفاع | مم | 658 ‏x ‏332 x‏ 553 | 658 ‏x ‏332 x‏ 553
مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار | مم | 216 | 216
سمك الشفرة | مم | <1,5 | 1,5–2,1
سمك/تفليج الأسنان الأدنی | مم | >1,7 | >2,3
قطر الفجوة | مم | 30 | 25,4

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 12.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

أقصی مقاسات قطعة الشغل: انظر أقصی مقاسات قطعة الشغل

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.