# Rozsah dodávky

Pred prvým uvedením elektrického náradia do prevádzky prekontrolujte, či boli dodané všetky časti uvedené nižšie:

- Stolová okružná píla s namontovaným pílovým listom (26) a štrbinovým klinom (4)
- Uhlový doraz (2)
- Paralelný doraz (5)
- Prídavný paralelný doraz (43)
- Upevňovacia súprava „Prídavný paralelný doraz“ (44) (2 upevňovacie skrutky, 2 podložky, 2 krídlové matice)
- Ochranný kryt (3)
- Kľúč s vnútorným šesťhranom (10)
- Prstencový kľúč (9) s plochým skrutkovacím hrotom
- Posúvač obrobku (12)
- Vložka stola (25)

Upozornenie: Skontrolujte elektrické náradie, či nie je prípadne poškodené.
Pred ďalším používaním elektrického náradia sa musia ochranné zariadenia alebo ľahko poškodené časti starostlivo skontrolovať, či fungujú bezchybne a v súlade s určením. Skontrolujte, či bezchybne fungujú pohyblivé súčiastky, či sa nezasekávajú alebo či nie sú niektoré súčiastky poškodené. Všetky súčiastky musia byť správne namontované a musia byť splnené všetky podmienky, aby sa zabezpečila bezchybný prevádzka.
Poškodené ochranné prípravky a súčiastky treba dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servise.