# Tăng Kích Thước của Bàn Cưa

Các chi tiết gia công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.

## Phần mở rộng bàn cưa (xem Hình A)

Phần mở rộng bàn cưa (6) sẽ mở rộng bàn cưa (23) sang bên phải.

- Kéo tay kẹp (13) của phần mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Kéo bàn cưa mở rộng (6) ra ngoài cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.
- Ấn tay kẹp (13) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.