# Simboli

Sljedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg električnog alata. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da električni alat bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo značenje
| Svojim rukama se ne približavajte području pile dok električni alat radi. Kod dodira lista pile postoji opasnost od ozljeda.
| Nosite masku za zaštitu od prašine.
| Nosite zaštitu za uši. Djelovanje buke može dovesti do gubitka sluha.
| Nosite zaštitne naočale.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Pridržavajte se dimenzija lista pile. Promjer otvora mora bez zazora točno odgovarati vretenu alata. Ako je potrebna uporaba redukcijskih komada, pazite da dimenzije redukcijskog komada odgovaraju debljini lista pile i promjeru otvora lista pile kao i promjeru vretena alata. Po mogućnosti upotrebljavajte redukcijske komade isporučene s listom pile. Promjer lista pile mora odgovarati onom navedenom na simbolu.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Promjer lista pile smije iznositi najviše 216 mm. b Pri zamjeni lista pile vodite računa da širina rezanja nije manja od 1,7 mm i da debljina lista pile nije veća od 1,5 mm. U suprotnom postoji opasnost da se klin raspora zaglavi u izratku. c Debljina klina raspora iznosi 1,6 mm. d Smjer rezanja zubaca (smjer strelice na listu pile) mora se podudarati sa smjerom strelice na klinu raspora.
‎3 601 M44 0B0 | a Promjer lista pile smije iznositi najviše 216 mm. b Pri zamjeni lista pile vodite računa da širina rezanja nije manja od 2,3 mm i da debljina lista pile nije veća od 2,1 mm. U suprotnom postoji opasnost da se klin raspora zaglavi u izratku. c Debljina klina raspora iznosi 2,2 mm. d Smjer rezanja zubaca (smjer strelice na listu pile) mora se podudarati sa smjerom strelice na klinu raspora.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Debljina klina raspora iznosi 1,6 mm. Maksimalno moguća visina izratka iznosi 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Debljina klina raspora iznosi 2,2 mm. Maksimalno moguća visina izratka iznosi 70 mm.
| Lijeva strana: Pokazuje smjer vrtnje ručice za spuštanje (transportni položaj) i dizanje (radni položaj) lista pile. Desna strana: Pokazuje položaj poluge za deblokadu za fiksiranje lista pile i pri namještanju vertikalnog kuta kosog rezanja (list pile može se zakrenuti).
| Oznakom CE proizvođač potvrđuje da je električni alat u skladu s važećim Direktivama EU.