# Obim isporuke

Pre prvog puštanja u rad električnog alata proverite, da li su isporučeni svi dole navedeni delovi:

- Stona kružna testera sa montiranim listom testere (26) i rascepnim klinom (4)
- Ugaoni graničnik (2)
- Paralelni graničnik (5)
- Dodatni paralelni graničnik (43)
- Set za pričvršćivanje „Dodatni paralelni graničnik“ (44) (2 pričvrsna zavrtnja, 2 podloške, 2 leptir navrtke)
- Zaštitni poklopac (3)
- Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom (10)
- Okasti ključ (9) sa vrhom odvrtača za zavrtnje sa prorezom
- Pokretni štap (12)
- Umetak za sto (25)

Napomena: Proverite, da li električni alat eventualno ima oštećenja.
Pre daljeg korišćenja električnog alata, morate pažljivo da proverite da li zaštitni mehanizam ili blago oštećeni delovi besprekorno i adekvatno funkcionišu. Prekontrolišite, da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i ne zaglavljuju, ili da li su delovi oštećeni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani i ispunjavati sve uslove, da bi obezbedili besprekoran rad.
Oštećeni uređaji zaštite i delovi moraju se stručno popraviti ili zameniti u priznatoj stručnoj radionici.