# Symbole

Następujące symbole mogą być ważne podczas użytkowania elektronarzędzia. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwi użytkownikowi lepsze i bez‌piecz‌niejsze użytkowanie urządzenia.

Symbole i ich znaczenie
| Gdy elektronarzędzie jest włączone, należy trzymać dłonie z dala od obszaru pracy. Podczas kontaktu z tarczą istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.
| Należy stosować maskę przeciwpyłową.
| Należy stosować środki ochrony słuchu. Hałas może spowodować utratę słuchu.
| Należy stosować okulary ochronne.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Należy zwrócić uwagę na rozmiar tarczy. Średnica otworu musi pasować bez luzu do wrzeciona. Jeżeli konieczne jest użycie kształtek redukcyjnych, należy zwrócić uwagę, aby kształtka redukcyjna pasowała wymiarami do grubości korpusu tarczy i średnicy otworu, a także do średnicy wrzeciona narzędzia. W miarę możliwości należy stosować kształtki redukcyjne dostarczone wraz z tarczą. Średnica tarczy musi odpowiadać średnicy podanej na narzędziu.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Średnica tarczy może wynosić maksymalnie 216 mm. b Podczas wymiany tarczy należy zwrócić uwagę, aby szerokość cięcia nie była mniejsza niż 1,7 mm, a grubość korpusu tarczy nie większa niż 1,5 mm. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zablokowania klina rozdzielającego w obrabianym materiale. c Grubość klina rozdzielającego wynosi 1,6 mm. d Kierunek cięcia zębów (oznaczony strzałką na tarczy) musi odpowiadać kierunkowi strzałki na klinie rozdzielającym.
‎3 601 M44 0B0 | a Średnica tarczy może wynosić maksymalnie 216 mm. b Podczas wymiany tarczy należy zwrócić uwagę, aby szerokość cięcia nie była mniejsza niż 2,3 mm, a grubość korpusu tarczy nie większa niż 2,1 mm. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zablokowania klina rozdzielającego w obrabianym materiale. c Grubość klina rozdzielającego wynosi 2,2 mm. d Kierunek cięcia zębów (oznaczony strzałką na tarczy) musi odpowiadać kierunkowi strzałki na klinie rozdzielającym.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Grubość klina rozdzielającego wynosi 1,6 mm. Maksymalna dopuszczalna wysokość obrabianego elementu wynosi 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Grubość klina rozdzielającego wynosi 2,2 mm. Maksymalna dopuszczalna wysokość obrabianego elementu wynosi 70 mm.
| Lewa strona: Wskazuje kierunek obrotu korby umożliwiającej opuszczenie (pozycja transportowa) i podniesienie (pozycja robocza) tarczy. Prawa strona: Wskazuje położenie dźwigni blokującej podczas unieruchomienia tarczy i podczas ustawiania kąta cięcia w pionie (tarcza ruchoma).
| Umieszczając na produkcie oznakowanie CE, producent potwierdza, że elektronarzędzie spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.