# 技術性數據

桌上型圓鋸機 |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
額定電壓 | V= | 18 | 18
無負載轉速A) | 次／分 | 4500 | 4500
起動限流器 |  | ● | ●
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20.5−21.6 | 20.5−21.6
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0...+35 | 0...+35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20...+50 | –20...+50
相容的充電電池 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
為確保最大效能而建議使用的充電電池 |  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
尺寸（包含可拆式機件）
寬度 x 深度 x 高度 | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
適用鋸片的尺寸
鋸片直徑 | mm | 216 | 216
鋸片主體的厚度 | mm | <1.5 | 1.5–2.1
最小鋸齒厚度／鋸齒斜度 | mm | >1.7 | >2.3
孔徑 | mm | 30 | 25.4

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 12.0Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 < 0 °C 時，性能受限

最大工件尺寸： 參見 最大工件尺寸

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。