# Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni alat.

Simboli i njihovo značenje
| Rukama ne posežite u područje testere, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.
| Nosite zaštitnu masku za prašinu.
| Nosite zaštitu za sluh. Uticaj buke može da dovede do gubitka sluha.
| Nosite zaštitne naočare.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Obratite pažnju na dimenzije lista testere. Prečnik otvora mora bez zazora odgovarati vretenu alata. Ukoliko je neophodno korišćenje reduktora, obratite pažnju da dimenzije reduktora odgovaraju debljini osnovnog lista i prečniku otvora lista testere, kao i prečniku vretena alata. Koristite po mogućstvu redukcione prstenove koji su isporučeni zajedno sa listovima testere. Prečnik lista testere mora da odgovara podatku na simbolu.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Prečnik lista testere sme da iznosi maksimalno 216 mm. b Prilikom zamene lista testere, vodite računa o tome da širina sečenja ne sme da bude manja od 1,7 mm, dok debljina osnovnog lista ne sme da bude veća od 1,5 mm. U suprotnom, postoji opasnost da se rascepni klin zakači za radni komad. c Debljina rascepnog klina iznosi 1,6 mm. d Smer presecanja zubaca (smer strelice na listu testere) mora da se poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu.
‎3 601 M44 0B0 | a Prečnik lista testere sme da iznosi maksimalno 216 mm. b Prilikom zamene lista testere, vodite računa o tome da širina sečenja ne sme da bude manja od 2,3 mm, dok debljina osnovnog lista ne sme da bude veća od 2,1 mm. U suprotnom, postoji opasnost da se rascepni klin zakači za radni komad. c Debljina rascepnog klina iznosi 2,2 mm. d Smer presecanja zubaca (smer strelice na listu testere) mora da se poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Debljina rascepnog klina iznosi 1,6 mm. Maksimalno moguća visina radnog komada iznosi 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Debljina rascepnog klina iznosi 2,2 mm. Maksimalno moguća visina radnog komada iznosi 70 mm.
| Leva strana: Prikazuje smer okretanja ručice za spuštanje (transportna pozicija) i podizanje (radni položaj) lista testere. Desna strana: Pokazuje položaj blokadne poluge za fiksiranje lista testere i pri podešavanju vertikalnog ugla iskošenja (list testere se može iskretati).
| CE oznakom, proizvođač potvrđuje da je električni alat u skladu sa važećim EU smernicama.