# Технічні дані

Настільна дискова пила |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 4500 | 4500
Обмеження пускового струму |  | ● | ●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 A·год | ProCORE18V... ≥ 5,5 A·год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Розміри (включаючи знімні деталі інструмента)
Ширина x глибина x висота | мм | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Розміри придатних пиляльних полотен
Діаметр пиляльного полотна | мм | 216 | 216
Товщина центрального полотна | мм | < 1,5 | 1,5–2,1
Мін. товщина/розвід зубців | мм | > 1,7 | > 2,3
Діаметр отвору | мм | 30 | 25,4

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Максимальні розміри заготовки: див. Максимальні розміри оброблюваної заготовки

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.