# Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs nau‌do‌jant jūsų elektrinį įrankį. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisinga simbolių interpretacija padės geriau ir saugiau naudotis elektriniu įrankiu.

Simboliai ir jų reikšmės
| Nekiškite rankų į pjovimo zoną, kai prietaisas veikia. Prisilietus prie pjovimo disko galima susižaloti.
| Dirbkite su apsaugine kauke nuo dulkių.
| Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis. Dėl triukšmo poveikio galima prarasti klausą.
| Dirbkite su apsauginiais akiniais.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Atkreipkite dėmesį į pjūklo disko matmenis. Kiaurymės skersmuo turi tiksliai atitikti įrankio suklį. Jei reikia naudoti siaurinamuosius jungimo elementus, tai siaurinamojo jungimo elemento matmenys turi tikti pjūklo disko korpuso storiui ir pjūklo disko kiaurymės skersmeniui bei įrankio suklio skersmeniui. Jei tik galima, naudokite kartu su pjūklo disku kartu pateiktus siaurinamuosius jungimo elementus. Pjūklo disko skersmuo turi atitikti ant simbolio pateiktus duomenis.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Pjūklo disko skersmuo turi būti ne didesnis kaip 216 mm. b Keisdami pjūklo diską stebėkite, kad pjūvio plotis nebūtų mažesnis kaip 1,7 mm, o pjūklo disko korpuso storis nebūtų didesnis kaip 1,5 mm. Priešingu atveju iškyla skeliamojo peilio užstrigimo ruošinyje pavojus. c Skeliamojo peilio storis yra 1,6 mm. d Dantų pjovimo kryptis (rodyklės kryptis ant pjūklo disko) turi sutapti su rodyklės kryptimi ant skeliamojo peilio.
‎3 601 M44 0B0 | a Pjūklo disko skersmuo turi būti ne didesnis kaip 216 mm. b Keisdami pjūklo diską stebėkite, kad pjūvio plotis nebūtų mažesnis kaip 2,3 mm, o pjūklo disko korpuso storis nebūtų didesnis kaip 2,1 mm. Priešingu atveju iškyla skeliamojo peilio užstrigimo ruošinyje pavojus. c Skeliamojo peilio storis yra 2,2 mm. d Dantų pjovimo kryptis (rodyklės kryptis ant pjūklo disko) turi sutapti su rodyklės kryptimi ant skeliamojo peilio.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Skeliamojo peilio storis yra 1,6 mm. Maksimalus galimas ruošinio aukštis yra 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Skeliamojo peilio storis yra 2,2 mm. Maksimalus galimas ruošinio aukštis yra 70 mm.
| Kairioji pusė: Rodo reguliavimo rankenėlės sukimo kryptį, norint pjūklo diską nuleisti (Transportavimo padėtis) ir pakelti (Darbinė padėtis). Dešinioji pusė: Rodo fiksatoriaus svirtelės padėtį užfiksuojant pjūklo diską ir nustatant įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje (pjūklo diską galima palenkti).
| „CE“ ženklu gamintojas patvirtina, kad elektrinis įrankis atitinka galiojančias ES direktyvas.