# Simboli

Šeit ir aplūkoti daži apzīmējumi, kuru nozīmi ir svarīgi zināt, lietojot elektroinstrumentu. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Apzīmējumu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk strādāt ar elektroinstrumentu.

Simboli un to nozīme
| Elektroinstrumenta darbības laikā netuviniet rokas zāģēšanas vietai un zāģa asmenim. Pieskaršanās zāģa asmenim ir bīstama, jo var izraisīt savainojumu.
| Lietojiet putekļu aizsargmasku.
| Lietojiet ierīces dzirdes orgānu aizsardzībai. Trokšņa iedarbība var radīt paliekošus dzirdes traucējumus.
| Lietojiet aizsargbrilles.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Izvēloties zāģa asmeni, ņemiet vērā tā izmērus. Asmens cen‌trālā atvēruma diametram jābūt tādam, lai asmens novietotos uz darbvārpstas cieši, bez brīvkustības. Gadījumā, ja tomēr ir nepieciešams lietot diametra salāgotājus, sekojiet, lai salāgotāja izmēri atbilstu zāģa asmens pamatnes biezumam un centrālā atvēruma diametram, kā arī instrumenta darbvārpstas diametram. Ja iespējams, lietojiet kopā ar zāģa asmeni piegādātos salāgotājus. Zāģa asmens diametram jāatbilst simbolu sadaļas datos norādītajai vērtībai.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Zāģa asmens diametrs nedrīkst pārsniegt 216 mm. b Veicot zāģa asmens nomaiņu, sekojiet, lai zāģējuma platums nebūtu mazāks par 1,7 mm un lai asmens pamatnes plāksnes biezums nebūtu lielāks par 1,5 mm. Pretējā gadījumā pastāv briesmas, ka asmens ķīlis iestrēgs iespīlēts apstrādājamajā priekšmetā. c Asmens ķīļa biezums ir 1,6 mm. d Zāģa asmens zobu vērsuma virzienam (ko norāda bultas virziens uz zāģa asmens) jāsakrīt ar bultas virzienu uz šķēlējnaža.
‎3 601 M44 0B0 | a Zāģa asmens diametrs nedrīkst pārsniegt 216 mm. b Veicot zāģa asmens nomaiņu, sekojiet, lai zāģējuma platums nebūtu mazāks par 2,3 mm un lai asmens pamatnes plāsnes biezums nebūtu lielāks par 2,1 mm. Pretējā gadījumā pastāv briesmas, ka asmens ķīlis iestrēgs iespīlēts apstrādājamajā priekšmetā. c Asmens ķīļa biezums ir 2,2 mm. d Zāģa asmens zobu vērsuma virzienam (ko norāda bultas virziens uz zāģa asmens) jāsakrīt ar bultas virzienu uz šķēlējnaža.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Asmens ķīļa biezumam jābūt 1,6 mm. Apstrādājamā priekšmeta augstums nedrīkst pārsniegt 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Asmens ķīļa biezumam jābūt 2,2 mm. Apstrādājamā priekšmeta augstums nedrīkst pārsniegt 70 mm.
| Kreisā puse: tiek parādīts kloķa griešanas virziens, iegremdējot (pārvietojot transportēšanas stāvoklī) un paceļot (darba stāvoklī) zāģa asmeni. Labējā puse: tiek parādīts fiksējošās sviras stāvoklis, nostiprinot zāģa asmeni un iestatot vertikālo zāģēšanas leņķi (zāģa asmens ir noliecams).
| Ražotājs ar zīmi CE apstiprina, ka elektroinstruments atbilst spēkā esošajām ES direktīvām.