# Uruchamianie

##

- Aby uruchomić elektronarzędzie, należy nacisnąć z obu stron włącznik/wyłącznik (16) i pociągnąć go do góry.

##

- Nacisnąć włącznik/wyłącznik (16) do samego dołu.

##

W celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym użytkowaniem można zablokować włącznik/wyłącznik (16) za pomocą kłódki.

- Wsunąć kłódkę za pomocą długiego pałąka przez otwór we włączniku/wyłączniku (16) i zamknąć ją.