# نصب اجزاء تکی

- با احتياط بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.
- همه بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.

- پیچ های قفل کننده (34) را با نوک آچار رینگی (9) را تا انتها در جهت چرخش "قفل باز" بچرخانید و توری کف (33) (رجوع کنید به تصویر a) را باز کنید.
  روکش بسته بندی زیر واحد موتور را جدا کنید.

مستقیم روی بدنه، این اجزاء قرار دارند: میله نگهدارنده (12)، آچار رینگی (9) آچار آلن(10)، خطکش راهنمای موازی (5)، نقاله (2)، آداپتور مکش (31)، کمکی خطکش راهنمای موازی (43) با بسته اتصال (44)، روکش محافظ (3).

- به محض نیاز به یکی از این اجزاء، آن را با احتیاط از بخش نگهدارنده بردارید.

##

نکته: در صورت لزوم پیش از تنظیم، تمام قطعات نصب را تمیز کنید.

- میل لنگ (15) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه اره (26) در بالاترین حالت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
- اهرم نگهدارنده (36) را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که بالا را نشان دهد، شل کنید.
- محافظ تیغه (4) را به طرف اهرم نگهدارنده (36) برانید تا خود به طرف بالا کشیده شود.
- محافظ تیغه را کاملاً به طرف بالا بکشید تا دقیقاً روی وسط تیغه اره قرار گیرد.
- بگذارید هر دو پین (37) در سوراخ های زیرین روی محافظ تیغه جا بیافتند و اهرم نگهدارنده (36) را دوباره محکم بکشید.
  علامت گذاری (35) روی گیره و اهرم نگهدارنده (36) باید مطابق آنچه نشان داده شد، تراز شود.

##

- صفحه زیر کار (25) را روی محافظ تیغه (4) در جعبه ابزار قرار دهید.
- پیچ قفل کننده (38) را با نوک آچار رینگی (9) تا انتها در جهت چرخش "قفل بسته" بچرخانید.

بخش جلویی صفحه زیر کار (25) باید کاملاً همسطح یا کمی زیر میز اره باشد، قسمت عقب باید همسطح یا کمی بالا نسبت به میز اره باشد.

##

نکته: روکش محافظ را تنها وقتی نصب کنید که گوه در بالاتری حالت دقیقا روی مرکز تیغه اره قرار گرفته باشد (رجوع کنید به تصویر b2). روکش محافظ را در صورت قرار گرفتن گوه در پایین ترین حالت ممکن نصب نکنید (حالت ارسالی یا حالت شیار انداختن) (رجوع کنید به تصویر b1).

- اهرم (39) را باز کنید و روکش محافظ (3) را از گیره نگهدارنده (11) بیرون بکشید.
- محافظ تیغه اره (ریل فلزی بالایی) روکش محافظ (3) را با یک دست و با دست دیگر، اهرم (39) را به طرف بالا نگهدارید.
- پین های راهنما (40) را به عقب در شیار گوه (4) برانید.
- روکش محافظ (3) را به پایین برانید تا محافظ تیغه اره (ریل فلزی بالایی) موازی نسبت به سطح میز اره (23) قرار گیرد.
- اهرم نگهدارنده (39) رابه پایین فشار دهید. اهرم بایستی به طور محسوس و همراه با صدا جا بیافتد و روکش محافظ (3) محکم و مطمئن نصب باشد.

- قبل از هر بار استفاده از آزادانه حرکت کردن روکش محافظ مطمئن شوید. در صورتی که روکش محافظ آزادانه حرکت نمی کند یا سریع بسته نمی شود از ابزار برقی استفاده نکنید.

##

خطکش راهنمای موازی (5) را می توان به چپ یا راست تیغه اره تغییر داد.

- اهرم نگهدارنده (41) خطکش راهنمای موازی (5) را باز کنید. اینگونه راهنمای V شکل (42) آزاد می شود.
- ابتدا خطکش راهنمای موازی را با راهنمای V شکل در شیار راهنمای (32) تیغه اره قرار دهید. خطکش راهنمای موازی را در شیار راهنمای جلویی (27) میز اره قرار دهید.
  حال می توان خط کش راهنمای موازی را در وضعیت مورد نظر حرکت داد.
- برای تثبیت خطکش راهنمای موازی، دسته مهار (41) را به پایین برانید.

##

برای اره کردن قطعه کارهای باریک و اره کردن با زاویه برش فارسی عمودی بایستی کمکی خط کش راهنمای موازی (43) را به خط کش راهنمای موازی (5) وصل کنید.
کمکی خطکش راهنمای موازی را می توان بر حسب نیاز به چپ یا راست خطکش راهنمای موازی (5) نصب کرد.

برای نصب از بسته اتصال „کمکی خطکش راهنمای موازی “ (44) (2 پیچ اتصال، 2 واشر، 2 مهره پروانه ای) استفاده کنید.

- پیچهای اتصال را از میان سوراخ های کناری روی خطکش راهنمای موازی (5) عبور دهید.
- همزمان سر پیچ های فوق بعنوان ریل هادی یا راهنمای حرکت خط کش کمکی عمل می کنند.
- کمکی خطکش راهنمای موازی (43) را روی سرهای پیچ های اتصال برانید.
- واشرها را روی پیچ های اتصال قرار بدهید و پیچ ها را بوسیله پیچ پروانه ای محکم کنید.

##

- ریل (45) نقاله (2) را در یکی از شیارهای راهنمای مربوط (30) در میز اره برانید.