# Tekniset tiedot

Pöytäpyörösaha |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nimellinen jännite | V= | 18 | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 4 500 | 4 500
Käynnistysvirran rajoitin |  | ● | ●
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut akut täyden tehon saavuttamiseksi |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Mitat (mukaan lukien laitteen irrotettavat osat)
Leveys x syvyys x korkeus | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta | mm | 216 | 216
Terärungon paksuus | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Hampaiden minimipaksuus/-haritus | mm | > 1,7 | > 2,3
Reiän läpimitta | mm | 30 | 25,4

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 12.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Työkappaleen enimmäismitat: katso Työkappaleen enimmäismitat

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.