# Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-værktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af el-værktøjet.

Symboler og deres betydning
| Hold hænderne væk fra saveområdet, når el-værktøjet kører. Hvis du berører savklingen, kan du komme til skade.
| Brug støvmaske.
| Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.
| Brug sikkerhedsbriller.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Vær opmærksom på savklingens mål. Huldiameteren skal passe til værktøjsspindlen, og der må ikke forekomme slør. Hvis det er nødvendigt at anvende et reduktionsstykke, skal du sikre, at reduktionsstykket er dimensioneret til stamklingetykkelsen og savklingens huldiameter samt værktøjsspindlens diameter. Anvend så vidt muligt det reduktionsstykke, som følger med savklingen. Savklingens diameter skal svare til oplysningerne på symbolet.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Savklingens diameter må maksimalt være 216 mm. b Sørg ved skift af savklingen for, at skærebredden ikke er mindre end 1,7 mm, og at stamklingetykkelsen ikke er større end 1,5 mm. Ellers er der fare for, at spaltekniven sætter sig fast i emnet. c Spalteknivens tykkelse er 1,6 mm. d Tændernes skæreretning (pilretning på savklingen) skal stemme overens med pilretningen på spaltekniven.
‎3 601 M44 0B0 | a Savklingens diameter må maksimalt være 216 mm. b Sørg ved skift af savklingen for, at skærebredden ikke er mindre end 2,3 mm, og at stamklingetykkelsen ikke er større end 2,1 mm. Ellers er der fare for, at spaltekniven sætter sig fast i emnet. c Spalteknivens tykkelse er 2,2 mm. d Tændernes skæreretning (pilretning på savklingen) skal stemme overens med pilretningen på spaltekniven.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Spalteknivens tykkelse er 1,6 mm. Den maks. mulige emnehøjde er 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Spalteknivens tykkelse er 2,2 mm. Den maks. mulige emnehøjde er 70 mm.
| Venstre side: Viser omdrejningsretningen for håndsvinget til sænkning (Transportstilling) og hævning (Arbejdsstilling) af savklingen. Højre side: Viser låsearmens stilling til låsning af savklingen og til indstilling af den lodrette geringsvinkel (savklingen kan svinges).
| Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at el-værktøjet opfylder de gældende EU-bestemmelser.