# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | تدريج لبعد شفرة المنشار عن مصد التوازي
(2) | المصد الزاوي
(3) | الغطاء الواقي
(4) | إسفين الشق
(5) | مصد التوازي
(6) | تعريض قاعدة المنشار
(7) | موضع حفظ المصد الزاوي
(8) | تجاويف التركيب
(9) | المفتاح الحلقي (23 مم، 13 مم)
(10) | مفتاح سداسي الرأس المجوف (5 مم)
(11) | حامل لتخزين الغطاء الواقي
(12) | عصا دفع
(13) | مقبض شد تعريض قاعدة المنشار
(14) | عجلة يدوية
(15) | مرفق تدوير لرفع وتنزيل شفرة المنشار
(16) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(17) | المركمA)
(18) | مصد زاوية الشطب المائلة 45° (عموديا)
(19) | تدريج زوايا الشطب (عموديا)
(20) | ذراع تثبيت لضبط زوايا الشطب العمودية
(21) | مؤشر الزاوية (الرأسية)
(22) | مصد زاوية الشطب المائلة 0° (عموديا)
(23) | قاعدة المنشار
(24) | لولب ضبط قوة شد مصد التوازي
(25) | وليجة المنضدة
(26) | شفرة المنشار
(27) | حز دليلي لمصد التوازي
(28) | زر فك إقفال المركمA)
(29) | مقبض حمل
(30) | حز دليلي للمصد الزاوي
(31) | مهايئ الشفط
(32) | دليلي بشكل V بقاعدة المنشار لمصد التوازي
(33) | شبكة الأرضية
(34) | لولب تثبيت شبكة الأرضية
(35) | علامات ذراع القمط/المشبك
(36) | ذراع زنق إسفين الشق
(37) | سيقان تحديد الموضع لإسفين الشق
(38) | لولب تثبيت وليجة المنضدة
(39) | ذراع زنق الغطاء الواقي
(40) | المسمار الدليلي للغطاء الواقي
(41) | مقبض قمط مصد التوازي
(42) | دليل بشكل V بمصد التوازي
(43) | مصد توازي إضافي
(44) | طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي»
(45) | سكة توجيه المصد الزاوي
(46) | الغطاء السفلي لشفرة المنشار
(47) | طرف الغطاء السفلي لشفرة المنشار
(48) | ثقب مسك لرفع وليجة المنضدة
(49) | صامولة الشد
(50) | ذراع تثبيت محور الدوران
(51) | شفة الشد
(52) | فلانشة التثبيت
(53) | محور دوران العدة
(54) | مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيا)
(55) | مؤشر الزاوية علی المصد الزاوي
(56) | بيان التدريج
(57) | مؤشر بعد قاعدة المنشار
(58) | لولب متصالب الحز لضبط المصد 0°
(59) | لولب مؤشر الزاوية (عموديا)
(60) | لولب متصالب الحز لضبط المصد 45°
(61) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) أماما لضبط توازي شفرة المنشار
(62) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) خلفا لضبط توازي شفرة المنشار
(63) | لولب لمؤشر بعد قاعدة المنشار
(64) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) لضبط توازي مصد التوازي
(65) | لولب لمؤشر بعد مصد التوازي
(66) | لوالب ضبط وليجة المنضدة
(67) | موضع حفظ عصا الدفع
(68) | موضع حفظ المفتاح سداسي الرأس المجوف
(69) | موضع حفظ المفتاح الحلقي

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.