# Nastavenie paralelného dorazu

Paralelný doraz (5) sa môže umiestniť buď vľavo (čierna stupnica), alebo vpravo (strieborná stupnica) od pílového listu. Označenie na zobrazení stupnice (56) zobrazuje nastavený odstup paralelného dorazu od pílového listu na stupnici (1).
Umiestnite paralelný doraz na požadovanú stranu pílového listu pozri Montáž paralelného dorazu (pozri obrázok e).

## Nastavenie paralelného dorazu
pri nevytiahnutom rezacom stole

- Uvoľnite upevňovaciu rukoväť (41) paralelného dorazu (5). Posúvajte paralelný doraz, kým označenie na zobrazení stupnice (56) nezobrazí požadovaný odstup od pílového listu.
  Pri nevytiahnutom rezacom stole platí dolný popis striebornej stupnice (1).
- Na zaaretovanie stlačte upevňovaciu rukoväť (41) opäť nadol.

## Nastavenie paralelného dorazu
pri vytiahnutom rezacom stole (pozri obrázok D)

- Umiestnite paralelný doraz na pravej strane pílového listu.
  Posúvajte paralelný doraz, kým označenie na zobrazení stupnice (56) nezobrazí na dolnej stupnici 29 cm.
  Na zaaretovanie stlačte upevňovaciu rukoväť (41) opäť nadol.
- Potiahnite upevňovaciu rukoväť (13) rozšírenia rezacieho stola celkom dohora.
- Rozšírenie rezacieho stola (6) vytiahnite von tak, aby ukazovateľ vzdialenosti (57) zobrazoval želaný odstup od pílového listu na hornej stupnici.
- Stlačte upevňovaciu rukoväť (13) nadol.
  Tým je rozšírenie rezacieho stola zafixované.