# Paralellik mesnedinin ayarlanması

Paralellik mesnedi (5) testere bıçağının soluna (siyah skala) veya sağına (gümüş renkli skala) konumlandırılabilir. Skala göstergesindeki (56) işaret, paralellik mesnedi ile testere bıçağı arasındaki mesafeyi skalada (1) gösterir.
Paralellik mesnedinin testere bıçağının istediğiniz tarafına konumlandırın Bakınız Paralellik mesnedinin takılması (bkz. resim e).

## Dışarı çekilmemiş testere tezgahı ile
paralellik mesnedinin ayarlanması

- Sıkma tutamağını (41) paralellik mesnedinde (5) gevşetin. Paralellik mesnedini skala göstergesi (56) içindeki işaret testere bıçağına istenen mesafeyi gösterinceye kadar itin.
  Dışarı çekilmemiş testere tezgahında gümüş renkli skalanın (1) alt yazısı geçerlidir.
- Tespit etmek üzere germe kolunu (41) tekrar aşağı bastırın.

## Dışarı çekilmiş testere tezgahı ile
paralellik mesnedinin ayarlanması (bkz. resim D)

- Paralellik mesnedini testere bıçağının sağına konumlandırın.
  Paralellik mesnedini skala göstergesindeki (56) işaret alt skalada 29 cm gösterecek ölçüde itin.
  Tespit etmek üzere germe kolunu (41) tekrar aşağı bastırın.
- Testere tezgahı genişletmesi için germe tutamağını (13) sonuna kadar yukarı çekin.
- Testere tezgahı genişletmesini (6) mesafe göstergesi (57) üst skalada testere bıçağına istenen mesafeyi gösterecek ölçüde dışarı çekin.
- Germe tutamağını (13) aşağı bastırın.
  Bu sayede testere tezgahı genişletmesi sabitlenir.