# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Escala para distância entre a de serra e a guia paralela
(2) | Guia angular
(3) | Cobertura de proteção
(4) | Cunha abridora
(5) | Guia paralela
(6) | Conjunto de extensão da mesa de serra
(7) | Depósito guia angular
(8) | Orifícios para montagem
(9) | Chave anular (23 mm; 13 mm)
(10) | Chave sextavada interior (5 mm)
(11) | Suporte para armazenamento da cobertura de proteção
(12) | Pau para empurrar
(13) | Punho de aperto para conjunto de extensão da mesa de serra
(14) | Roda manual
(15) | Manivela para subir e descer o disco de serra
(16) | Interruptor de ligar/desligar
(17) | BateriaA)
(18) | Batente para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)
(19) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(20) | Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo vertical de meia-esquadria
(21) | Indicador de ângulo (vertical)
(22) | Batente para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(23) | Mesa de serra
(24) | Parafuso de ajuste para a força de aperto da guia paralela
(25) | Inserto de mesa
(26) | Disco de serra
(27) | Ranhura de guia para a guia paralela
(28) | Tecla de destravamento da bateriaA)
(29) | Pega de transporte
(30) | Ranhura de guia para a guia paralela
(31) | Adaptador de aspiração
(32) | Ranhura de guia em V na mesa de serra para a guia paralela
(33) | Grelha da base
(34) | Parafuso de travamento da grelha base
(35) | Marcações alavanca de fixação/fixação
(36) | Alavanca de aperto da cunha abridora
(37) | Pino de posicionamento para a cunha abridora
(38) | Parafuso de travamento do inserto de mesa
(39) | Alavanca de aperto da cobertura de proteção
(40) | Pinos de guia da cobertura de proteção
(41) | Punho de aperto da guia paralela
(42) | Guia em forma de V da guia paralela
(43) | Limitador paralelo adicional
(44) | Conjunto de fixação «Guia paralela adicional»
(45) | Calha de guia da guia angular
(46) | Cobertura inferior do disco de serra
(47) | Lingueta da cobertura inferior do disco de serra
(48) | Orifício para os dedos para levantar o inserto de mesa
(49) | Porca de aperto
(50) | Alavanca de bloqueio do veio
(51) | Flange de aperto
(52) | Flange de admissão
(53) | Veio da ferramenta
(54) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(55) | Indicador de ângulo na guia angular
(56) | Indicação da escala
(57) | Indicador de distância da mesa de serra
(58) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 0°
(59) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(60) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 45°
(61) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar a paralelidade do disco de serra
(62) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar a paralelidade do disco de serra
(63) | Parafuso para o indicador de distância da mesa de serra
(64) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) para ajustar o paralelismo da guia paralela
(65) | Parafuso para o indicador de distância da guia paralela
(66) | Parafusos de ajuste para inserto de mesa
(67) | Depósito pau para empurrar
(68) | Depósito chave sextavada interior
(69) | Depósito chave anular

A)

  Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.