# Řezání

##

- Nastavte podélný doraz (5) na požadovanou šířku řezu.
- Položte obrobek na stůl pily před ochranný kryt (3).
- Zvedněte nebo spusťte pilový kotouč pomocí kliky (15) natolik nahoru nebo dolů, aby se horní zuby pilového kotouče (26) nacházely cca 3−6 mm nad obrobkem.
- Zapněte elektrické nářadí.
- Obrobek s rovnoměrným posuvem prořízněte.
  Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, mohou se zuby pilového kotouče přehřívat a může dojít k poškození obrobku.
- Elektrické nářadí vypněte a počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

##

- Nastavte požadovaný svislý pokosový úhel pilového kotouče.
  Když je pilový kotouč naklopený doleva, musí být podélný doraz (5) vpravo od pilového kotouče.
- Postupujte podle pracovních kroků uvedených v části: viz Řezání přímých řezů

##

- Na úhlovém dorazu (2) nastavte požadovaný vodorovný pokosový úhel.
- Přiložte obrobek k úhlovému dorazu (2).
- Zvedněte nebo spusťte pilový kotouč kličkou (15) nahoru nebo dolů natolik, aby horní zuby pily vyčnívaly cca 5 mm nad povrch obrobku.
- Zapněte elektronářadí.
- Přitlačte obrobek jednou rukou proti úhlovému dorazu a druhou rukou ho za zajišťovací knoflík (54) veďte pomalu ve vodicí drážce (30) dopředu.
- Elektronářadí vypněte a počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.