# Điều chỉnh ngang và dọc góc vát ngang

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.

## Điều chỉnh góc vát dọc (lưỡi cưa) (xem hình B)

Góc xiên đứng có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ 0° đến 45°.

- Nhả tay gạt siết (20) ngược chiều kim đồng hồ.

Hướng dẫn: Khi nhả hoàn toàn cần khóa, lưỡi cưa sẽ nghiêng vào một vị trí tương ứng khoảng 30° bằng trọng lực.

- Hãy kéo và ấn núm điều khiển (14) dọc theo ụ trượt, đến khi chỉ báo góc (21) chỉ rõ góc vát dọc mong muốn.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (20) lại như trước.

Để điều chỉnh nhanh và chính xác góc tiêu chuẩn dọc 0° và 45°, phải có các cữ chặn được điều chỉnh ((22), (18)).

## Điều chỉnh góc vát ngang (cữ chặn góc) (xem hình C)

Có thể điều chỉnh góc vát ngang trong phạm vi từ 30° (bên trái) đến 30° (bên phải).

- Nới lỏng núm khóa (54) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Xoay cữ chặn góc, cho đến khi chỉ báo góc (55) chỉ rõ góc vát mong muốn.
- Siết chặt núm khóa (54) lại như trước.