# Operación

- Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Posición de transporte y trabajo del disco de sierra
Ampliación de la mesa de corte
Ajuste de los ángulos de inglete vertical y horizontal
Ajuste del tope paralelo
Ajuste del tope paralelo auxiliar
Ajuste de la cuña separadora
Puesta en marcha
Instrucciones para la ‌operación
Serrado
Comprobación y reajuste del ajuste básico
Almacenaje y transporte