# Provera i podešavanje osnovnih podešavanja

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Podesite vertikalan ugao iskošenja lista testere od 0°.
- Uklonite zaštitni poklopac (3).

### Provera (videti sliku J1)

- Skinite umetak za sto (25) videti Montaža umetka za sto (videti sliku c).
- Postavite ugaono granično merilo na 90° i stavite ga na sto za testerisanje (23).

Krak ugaonog graničnog merila mora da bude u ravni sa listom testere (26) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku J2)

- Otpustite zavrtanj (58). Tada se može pomeriti graničnik od 0° (22).
- Otpustite blokadnu polugu (20).
- Pomerite ručni točkić (14) prema graničniku od 0°, dok krak ugaonog graničnog merila ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu (20).
- Ponovo pričvrstite zavrtanj (58).
- Ponovo montirajte umetak za sto (25) videti Montaža umetka za sto (videti sliku c).

Ako pokazivač ugla (21) posle podešavanja nije u liniji sa oznakom 0° skale (19), otpustite zavrtanj (59) pomoću standardnog krstastog odvrtača i poravnajte pokazivač ugla duž oznake za 0°.

Ponovite gore navedene radne korake na odgovarajući način za vertikalni ugao iskošenja od 45° (otpustite zavrtanj (60); pomerite graničnik za 45° (18)). Pokazivač ugla (21) pri tom ne sme ponovo da se razdesi.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (3).

### Provera

- Olovkom označite prvi levi zub testere koji se može videti na zadnjoj strani iznad podloge za sto.
- Uglomer podesite na 90° i postavite ga na ivicu žleba vođice (30).
- Pomerajte krak uglomera dok ne dodirne označeni zub testere i pročitajte rastojanje između lista testere i žleba vođice.
- Okrenite list testere tako da označeni zub stoji napred iznad podloge za sto.
- Pomerite uglomer uglova duž žleba vođice do označenog zuba testere.
- Izmerite ponovo rastojanje između lista testere i žleba vođice.

Oba izmerena rastojanja moraju biti identična.

### Podešavanje

- Otpustite zavrtnje sa unutrašnjim šestougonim urezom (61) sa prednje strane ispod stola za testerisanje i zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (62) sa zadnje strane ispod stola za testerisanje pomoću isporučenog šestougaonog ključa (10).
- Pažljivo pomerajte list testere dok se ne bude paralelan sa žlebom vođice (30).
- Ponovo pritegnite sve zavrtnje (61) i (62).

##

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista testere.
  Pomerajte paralelni graničnik dok oznaka na prikazu skale (56) na donjoj skali 29 ne prikaže cm.
  Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (41) nadole.
- Povucite zateznu dršku (13) do kraja nagore i povucite proširenje stola (6) do kraja prema spoljnoj strani.

### Provera

Pokazivač odstojanja (57) na gornjoj skali (1) mora da pokazuje istu vrednost kao oznaka na prikazu skale (56) na donjoj skali (1).

### Podešavanje

- Povucite proširenje stola (6) do kraja prema spoljnoj strani.
- Otpustite zavrtanj (63) pomoću krstastog odvrtača i pokazivač rastojanja (57) usmerite duž 29-cm oznake na gornjoj skali (1).

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (3).
- Otpustite zateznu dršku (41) paralelnog graničnika i gurajte je dok ne dodirne list testere.

### Provera

Paralelni graničnik (5) list testere mora da dodirne celom dužinom.

### Podešavanje

- Otpustite zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (64) pomoću isporučenog šestougaonog ključa (10).
- Oprezno pomerajte paralelni graničnik (5) dok list testere ne dodirne celom dužinom.
- Paralelni graničnik zadržite u tom položaju i pritisnite zateznu dršku (41) ponovo na dole.
- Ponovo pritegnite zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (64).

##

Sila zatezanja paralelnog graničnika (5) može da se smanji nakon česte upotrebe.

- Zavrtanj za podešavanje (24) pritežite, sve dok paralelni graničnik ne bude čvrsto fiksiran na stolu za testerisanje.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (3).
- Pomerite paralelni graničnik (5) sa desne strane dok ne dodirne list testere.

### Provera

Oznaka prikaza skale (56) mora da bude u liniji sa oznakom za 0 mm na skali (1).

### Podešavanje

- Otpustite zavrtanj (65) pomoću krstastog odvrtača i oznaku usmerite duž 0-cm oznake.

##

### Provera

Prednja strana podloge za sto (25) mora da bude u nivou ili malo ispod stola za testerisanje, zadnja strana mora da bude u nivou ili malo iznad stola za testerisanje.

### Podešavanje

- Pomoću vrha okastog ključa (9) podesite pravilan nivo zavrtnja za podešavanje (66).