# Yarma kamasının ayarlanması

Yarma kaması (4) testere bıçağının (26) kesme oluğu içinde sıkışmasını önler. Aksi takdirde testere bıçağı iş parçası içinde takılacak veya sıkışacak olursa geri tepme tehlikesi ortaya çıkar.
Yarma kamasının her zaman kusursuz biçimde ayarlanmış olmasına dikkat edin:

- Testere bıçağı ile yarma kaması arasındaki radyal aralık en fazla 3−8 mm olmalıdır.
- Yarma kamasının kalınlığı kesme genişliğinden küçük ve bıçak kalınlığından büyük olmalıdır.
- Yarma kaması daima testere bıçağı ile yanı çizgide olmalıdır.
- Normal kesme işlerinde yarma kaması daima en yüksek konumda bulunmalıdır.

## Yarma kamasının yüksekliğinin ayarlanması (bkz. resim F)

Olukların kesilmesi için yarma kamasının yüksekliğinin ayarlanması gerekir.

- Oluk ve yiv açarken elektrikli el aletini daima uygun koruyucu donanımla kullanın (örneğin tünel koruyucu kapak, itme tarağı).

- Sıkıştırma kolunu (39) açın ve koruyucu kapağı (3) yarma kaması (4) oluğundan çekin.
  Koruyucu kapağı hasarlara karşı korumak için gövdedeki öngörülen tutucu düzeneğinde (11) (bkz. resim O2) saklayın.
- Kolu (15) saat yönünde sonuna kadar çevirerek testere bıçağının (26) testere tezgahı üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelmesini sağlayın.
- Sıkıştırma kolunu (36) yukarı bakana kadar saat yönünde gevşetin.
- Yarma kamasını pimlerden (37) dışarı çekin (sıkıştırma kolunu (36) biraz dışarı çekin) ve yarma kamasını (4) sonuna kadar aşağı bastırın.
- Her iki pimin (37) yarma kamasının üst deliklerini kavramasını sağlayın ve sıkıştırma kolunu (36) tekrar sıkın.
  Sıkıştırma ve sıkıştırma kolundaki (36) işaretler (35) gösterildiği gibi hizalanmalıdır.