# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Skala für Abstand Sägeblatt zu Parallelanschlag
(2) | Winkelanschlag
(3) | Schutzabdeckung
(4) | Spaltkeil
(5) | Parallelanschlag
(6) | Sägetischverbreiterung
(7) | Depot Winkelanschlag
(8) | Bohrungen für Montage
(9) | Ringschlüssel (23 mm; 13 mm)
(10) | Innensechskantschlüssel (5 mm)
(11) | Halterung zur Aufbewahrung der Schutzabdeckung
(12) | Schiebestock
(13) | Spanngriff für Sägetischverbreiterung
(14) | Handrad
(15) | Kurbel zum Heben und Senken des Sägeblatts
(16) | Ein-/Ausschalter
(17) | AkkuA)
(18) | Anschlag für 45°-Gehrungswinkel (vertikal)
(19) | Skala für Gehrungswinkel (vertikal)
(20) | Arretierhebel zum Einstellen vertikaler Gehrungswinkel
(21) | Winkelanzeiger (vertikal)
(22) | Anschlag für 0°-Gehrungswinkel (vertikal)
(23) | Sägetisch
(24) | Justierschraube für Spannkraft des Parallelanschlags
(25) | Tischeinsatz
(26) | Sägeblatt
(27) | Führungsnut für Parallelanschlag
(28) | Akku-EntriegelungstasteA)
(29) | Tragegriff
(30) | Führungsnut für Winkelanschlag
(31) | Absaugadapter
(32) | V-Führungsnut am Sägetisch für den Parallelanschlag
(33) | Bodengitter
(34) | Arretierschraube des Bodengitters
(35) | Markierungen Klemmhebel/Klemme
(36) | Klemmhebel des Spaltkeils
(37) | Positionsstifte für Spaltkeil
(38) | Arretierschraube des Tischeinsatzes
(39) | Klemmhebel der Schutzabdeckung
(40) | Führungsbolzen der Schutzabdeckung
(41) | Spanngriff des Parallelanschlags
(42) | V-Führung des Parallelanschlags
(43) | Zusatz-Parallelanschlag
(44) | Befestigungsset „Zusatz-Parallelanschlag“
(45) | Führungsschiene des Winkelanschlags
(46) | Untere Sägeblattabdeckung
(47) | Lasche der unteren Sägeblattabdeckung
(48) | Griffloch zum Anheben des Tischeinsatzes
(49) | Spannmutter
(50) | Spindelarretierhebel
(51) | Spannflansch
(52) | Aufnahmeflansch
(53) | Werkzeugspindel
(54) | Feststellknauf für beliebige Gehrungswinkel (horizontal)
(55) | Winkelanzeiger am Winkelanschlag
(56) | Skalenanzeige
(57) | Abstandsanzeiger Sägetisch
(58) | Kreuzschlitzschraube zum Einstellen des Anschlags 0°
(59) | Schraube für Winkelanzeiger (vertikal)
(60) | Kreuzschlitzschraube zum Einstellen des Anschlags 45°
(61) | Innensechskantschrauben (5 mm) vorn zum Einstellen der Parallelität des Sägeblatts
(62) | Innensechskantschrauben (5 mm) hinten zum Einstellen der Parallelität des Sägeblatts
(63) | Schraube für Abstandsanzeiger Sägetisch
(64) | Innensechskantschrauben (5 mm) zum Einstellen der Parallelität des Parallelanschlags
(65) | Schraube für Abstandsanzeiger Parallelanschlag
(66) | Justierschrauben für Tischeinsatz
(67) | Depot Schiebestock
(68) | Depot Innensechskantschlüssel
(69) | Depot Ringschlüssel

A)

  Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.