# Extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău

Piesele de prelucrat lungi şi grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

## Extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (consultaţi imaginea A)

Extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (6) extinde spre dreapta masa de lucru pentru ferăstrău (23).

- Trageţi complet în sus mânerul de tensionare (13) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Trageţi complet în afară extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (6) până la lungimea dorită.
- Apăsaţi în jos mânerul de tensionare (13). Prin aceasta, extensia mesei de lucru pentru ferăstrău este fixată.