# รายการสิ่งของที่จัดส่ง

ก่อนใช้เครื่องทำงานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้จัดส่งมาด้วยหรือไม่:

- เลื่อยตั้งโต๊ะพร้อมใบเลื่อย (26) และลิ่มแยก (4) ติดตั้งมาแล้ว
- ฉากหยุดมุม (2)
- แผงกำหนดแนวขนาน (5)
- แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (43)
- ชุดยึด "แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม" (44)(สกรูยึด 2 ตัว ประเก็นวงแหวน 2 ชิ้น น๊อตปีก 2 ตัว)
- กระบังป้องกัน (3)
- ประแจขันหกเหลี่ยม (10)
- ประแจแหวน (9) ด้วยปลายไขควงร่อง
- ไม้ดัน (12)
- แผ่นแทรกโต๊ะ (25)

หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดที่อาจมี ก่อนใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่อไปต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนชำรุดเล็กน้อยใดๆ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะได้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวว่าทำงานอย่างถูกต้องและติดขัดหรือไม่ หรือมีชิ้นส่วนเสียหายหรือไม่ ชิ้นส่วน‌ทั้งหมด‌ต้อง‌ติดตั้ง‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด‌เพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ไม่ผิดพลาด ‌ท่านต้องส่งเครื่องไปยังโรงซ่อมที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและชิ้นส่วนที่เสียหายอย่างถูกต้อง