# Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke elektroverktøyet en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning
| Pass på at hendene ikke kommer inn i sageområdet når elektroverktøyet går. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.
| Bruk støvmaske.
| Bruk hørselvern. Eksponering for støy kan redusere hørselstap.
| Bruk vernebriller.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Ta hensyn til sagbladets dimensjoner. Hulldiameteren må passe uten klaring på verktøyspindelen. Hvis det er nødvendig å bruke reduksjonsstykker, må reduksjonsstykkenes dimensjoner passe til tykkelsen på stambladet, sagbladets hulldiameter og diameteren på verktøyspindelen. Bruk fortrinnsvis reduksjonsstykkene som fulgte med sagbladet. Sagbladdiameteren må stemme overens med angivelsen på symbolet.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Maksimal diameter på sagbladet er 216 mm. b Ved bytte av sagblad må du passe på at sagebredden ikke er mindre enn 1,7 mm og stambladtykkelsen ikke er større enn 1,5 mm. Ellers er det fare for at spaltekniven setter seg fast i emnet. c Tykkelsen på spaltekniven er 1,6 mm. d Tennenes skjæreretning (pilretningen på sagbladet) må stemme med pilretningen på spaltekniven.
‎3 601 M44 0B0 | a Maksimal diameter på sagbladet er 216 mm. b Ved bytte av sagblad må du passe på at sagebredden ikke er mindre enn 2,3 mm og stambladtykkelsen ikke er større enn 2,1 mm. Ellers er det fare for at spaltekniven setter seg fast i emnet. c Tykkelsen på spaltekniven er 2,2 mm. d Tennenes skjæreretning (pilretningen på sagbladet) må stemme med pilretningen på spaltekniven.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Tykkelsen på spaltekniven er 1,6 mm. Den maksimalt mulige emnehøyden er 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Tykkelsen på spaltekniven er 2,2 mm. Den maksimalt mulige emnehøyden er 70 mm.
| Venstre side: Viser dreieretningen til sveiven for senking (transportstilling) og heving (arbeidsstilling) av sagbladet. Høyre side: Viser stillingen til låsespaken for låsing av sagbladet og ved innstilling av den vertikale gjæringsvinkelen (svingbart sagblad).
| Med CE-merket bekrefter produsenten at elektroverktøyet er i overensstemmelse med gjeldende EU-direktiver.