# Delovanje

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Transportni in delovni položaj žaginega lista
Povečanje rezalne mize
Nastavitev navpičnih in vodoravnih zajeralnih kotov
Nastavitev vzporednega vodila
Nastavitev dodatnega vzporednega vodila
Nastavitev razpornega klina
Uporaba
Navodila za delo
Žaganje
Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev
Shranjevanje in transport