# Műszaki adatok

Lapfűrész |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200 | 1200
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
A lézer típusa | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Lézerosztály |  | 2 | 2
SúlyA) | kg | 16,8 | 16,8
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlap-átmérő D | mm | 216 | 216
Fűrészlap-magvastagság | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Furatátmérő d | mm | 30 | 25,4

A)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

Az adatok [U] = 220 V névleges feszültségre vonat‌koznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Megengedett munkadarab méretek (maximális/minimális): lásd Megengedett munkadarab méretek

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.