# Tehniskie dati

Paneļzāģis |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1200 | 1200
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min–1 | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Lāzera veids | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Lāzera klase |  | 2 | 2
SvarsA) | kg | 16,8 | 16,8
Aizsardzības klase |  | / II | / II
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs D | mm | 216 | 216
Pamatnes plāksnes biezums | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Urbuma diametrsd | mm | 30 | 25,4

A)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elek‌tro‌ba‌ro‌ša‌nas sprieguma [U] 220 V. Elektroinstrumentiem, kas ir paredzēti zemākam spriegumam vai modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Pieļaujamie apstrādājamā priekšmeta izmēri (maksimālais/minimālais): skatīt Pieļaujamie apstrādājamā priekšmeta izmēri

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.