# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

- Pred žaganjem vedno zategnite pritrdilni zatič (18) in blokirno kolesce (45). Žagin list bi se lahko v nasprotnem primeru zataknil v obdelovancu.

##

Delovna luč izboljša vidljivost v neposrednem delovnem območju. Posebej dobre rezultate žaganja lahko dosežete tako, da uporabljate delovno lučko in označujete linije reza z laserskimi žarki.

- S stikalom (5) vklopite delovno lučko.

- Ne glejte neposredno v delovno luč, ker bi vas lahko oslepila.

##

- Za vklop električnega orodja najprej potisnite zaklep vklopa (7) proti sredini, nato pa pritisnite na stikalo za vklop/izklop (8) in ga držite pritisnjenega.

Opomba: iz varnostnih razlogov stikala za vklop/izklop (8) ni mogoče zapahniti, temveč ga je treba med uporabo orodja neprekinjeno držati pritisnjenega.

##

- Za izklop spustite stikalo za vklop/izklop (8).

##

Soft Start omeji zmogljivost električnega orodja pri vklopu in omogoča delovanje z varovalko 16 A.

Opomba: če električno orodje takoj po vklopu deluje s polnim številom vrtljajev, Soft Start ne deluje. V tem primeru morate električno orodje nemudoma poslati servisni službi.