# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φαλτσοπρίονο Radial |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.200 | 1.200
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 5.200 | 5.200
Soft Start |  | ● | ●
Τύπος λέιζερ | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Κατηγορία λέιζερ |  | 2 | 2
ΒάροςA) | kg | 16,8 | 16,8
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου D | mm | 216 | 216
Πάχος βασικού στελέχους | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Διάμετρος οπής d | mm | 30 | 25,4

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 220 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Επιτρεπόμενες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού (μέγιστες/ελάχιστες): βλέπε Επιτρεπτές διαστάσεις του επεξεργαζόμενου καμματιού

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.