# Dane techniczne

Ukośnica do paneli |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Moc nominalna | W | 1200 | 1200
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 5200 | 5200
Soft Start (system łagodnego rozruchu) |  | ● | ●
Typ lasera | nm | 650 | 650
| mW | <1 | <1
Klasa lasera |  | 2 | 2
WagaA) | kg | 16,8 | 16,8
Klasa ochrony |  | / II | / II
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy D | mm | 216 | 216
Grubość korpusu tarczy | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Średnica otworu d | mm | 30 | 25,4

A)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 220 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu (maksymalne/minimalne): zob. Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.