# Reglarea laserului

Observaţie: Pentru testarea funcţiei laser, scula electrică trebuie să fie racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

- În timpul reglării laserului (de exemplu, la deplasarea braţului sculei) nu acţiona în niciun caz comutatorul de pornire/oprire. O pornire involuntară a sculei electrice poate provoca răniri.

- Aduceţi scula electrică în poziţie de lucru.
- Rotiţi masa de lucru pentru ferăstrău (14) până la marcajul crestat (22) pentru 0°. Pârghia (19) trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi fasciculele laser, iar, dacă este cazul, să le reglaţi din nou.
În acest scop, ai nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.
Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

##

- Trasează pe piesa de prelucrat o linie de tăiere dreaptă.
- Coboară lent braţul sculei acţionând mânerul (9).
- Îndreaptă piesa de prelucrat astfel încât dinţii pânzei de ferăstrău să se alinieze la linia de tăiere.
- Fixează piesa de prelucrat în această poziţie şi ridicaţi din nou lent braţul sculei.
- Fixează ferm piesa de prelucrat.
- Conectează fasciculele laser cu ajutorul comutatorului (6).

Fasciculele laser trebuie să se afle, pe întreaga lungime, la aceeaşi distanţă în stânga şi dreapta faţă de linia de tăiere marcată pe piesa de prelucrat, chiar şi atunci când se coboară braţul sculei.

##

- Desfiletează cele două şuruburi (55) de la capacul de protecţie a laserului (10) cu ajutorul cheii cu profil hexagonal interior/şurubelniţei crestate (43) şi scoate capacul de protecţie a laserului.

##

- Desfiletează şurubul de fixare (56) (cu aproximativ 1–2 rotaţii).
  Nu desfileta complet şurubul.
- Deplasează carcasa laserului (57) spre dreapta sau spre stânga, până când fasciculele laser nu mai deviază în lateral în momentul deplasării descendente a braţului sculei.
- Ţine carcasa laserului (57) în această poziţie şi strânge din nou ferm şuruburile de fixare (56).
- Fixează la loc capacul de protecţie a laserului (10).