# Priprema za rad

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.
Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

##

Dugački i teški izradci moraju biti podloženi ili poduprti na slobodnom kraju.

Stol za piljenje može se produžiti pomoću produžetaka stola za piljenje (25) ulijevo i udesno.

- Otpustite stezni vijak (24).
- Povucite produžetak stola za piljenje (25) do željene dužine prema van.
- Za fiksiranje produžetka stola za piljenje ponovno zategnite stezni vijak (24).

Prilagodljivi utični sustav naslona izratka (26) omogućuje vam brojne varijante produženja ili proširenja.

- Po potrebi utaknite naslon izratka (26) u prihvate (47) na električnom alatu ili u prihvate (48) drugog naslona izratka.

- Električni alat nikada ne nosite držeći ga za naslone izratka.
  Prilikom transportiranja električnog alata koristite samo transportne naprave.

##

Kod piljenja horizontalnih i/ili vertikalnih kutova kosog rezanja morate ovisno o smjeru rezanja izvući prema van odn. sasvim skinuti lijevu ili desnu podesivu graničnu vodilicu (28).

Vertikalni kut kosog rezanja | Horizontalni kut kosog rezanja |
--- | --- | ---
0°–22,5° (lijevo/desno) | > 0° | Otpustite lijevi/desni vijak za fiksiranje (44). Lijevu/desnu podesivu graničnu vodilicu (28) izvucite skroz prema van.
22,5°–47° (lijevo/desno) | ≤ 48° (lijevo/desno) | Otpustite lijevi/desni vijak za fiksiranje (44). Lijevu/desnu podesivu graničnu vodilicu (28) izvucite skroz prema van. Podesivu graničnu vodilicu podignite prema gore.

##

Za osiguranje optimalne radne sigurnosti uvijek morate stegnuti izradak.
Ne obrađujte izratke koji su premali za stezanje.

- Pritisnite izradak prema graničnim vodilicama (28) i (27).
- Utaknite isporučenu vijčanu stegu (41) u jedan od za to predviđenih provrta (42).
- Navojnu šipku (40) vijčane stege prilagodite visini izratka.
- Stegnite navojnu šipku (40) i time fiksirajte izradak.