# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

- A fűrészelés előtt mindig húzza meg szorosra a rögzítőgombot (18) és a rögzítőkereket (45). A fűrészlap ellenkező esetben beékelődhet a megmunkálásra kerülő munkadarabba.

##

A munkalámpa a közvetlen munkaterület látási viszonyainak javítására szolgál. Különösen jó fűrészelési eredményeket érhet el, ha a munkalámpa használata mellett a vágási vonalat lézersugárral is megjelöli.

- Kapcsolja be a munkalámpát a kapcsolóval (5).

- Ne nézzen közvetlenül a munkahely megvilágító lámpába, az elvakíthatja Önt.

##

- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához először tolja középre a (7) bekapcsolás reteszelőt, majd nyomja be és tartsa benyomva a (8) be-/kikapcsolót.

Figyelem: A (8) be-/kikapcsolót biztonsági meggondolásokból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani.

##

- A kikapcsoláshoz engedje el a (8) be-/kikapcsolót.

##

A Soft Start korlátozza az elektromos kéziszerszám bekapcsolási teljesítményét, így lehetővé teszi annak egy 16 A-es biztosítékról való üzemeltetését.

Figyelem: ha az elektromos kéziszerszám a bekapcsolás után teljes fordulatszámmal kezd el működni, a Soft Start nem működik. Az elektromos kézi‌szerszámot ekkor azonnal be kell küldeni a Vevőszolgálatnak.