# Teknik veriler

Gönye kesme makinesi |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Giriş gücü | W | 1200 | 1200
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Lazer tipi | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Lazer sınıfı |  | 2 | 2
AğırlıkA) | kg | 16,8 | 16,8
Koruma sınıfı |  | / II | / II
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı D | mm | 216 | 216
Bıçak kalınlığı | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Göbek çapı d | mm | 30 | 25,4

A)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 220 Volt’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü modellerde bu veriler değişebilir.

İzin verilen iş parçası ölçüleri (maksimum/minimum): Bakınız Müsaade edilen iş parçası ölçüleri

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.