# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

- Винаги затягайте застопоряващата ръкохватка (18) и затегателното колело (45) преди рязане. В противен случай циркулярният диск може да се заклини в разрязвания детайл.

##

Работната светлина осветява непосредствената зона на работа. Можете да постигнете особено добри резултати при рязане като използвате работната светлина заедно с обозначаването на линията на среза с лазерните лъчи.

- Включете работната светлина с превключвателя (5).

- Не гледайте непосредствено в работната лампа, можете да се заслепите.

##

- За включване на електроинструмента първо преместете блокировката (7) до средата и след това натиснете пусковия прекъсвач (8) и го задръжте натиснат.

Указание: Поради съображения за сигурност пусковият прекъсвач (8) не може да бъде застопорен във включено положение и по време на работа трябва да бъде държан натиснат.

##

- За изключване отпуснете пусковия прекъсвач (8).

##

Soft Start ограничава мощността при включване на електроинструмента и позволява работа с 16 А предпазител.

Указание: Ако веднага след включване електроинструментът започва да работи на максимални обороти, е повреден Soft Start. Електроинструментът трябва да се изпрати незабавно в оторизиран сервиз за електроинструменти.