# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

- Dra alltid åt låsknappen (18) och reglaget (45) ordentligt innan sågning. I annat fall finns risk för att sågklingan snedställs i arbetsstycket.

##

Arbetsljuset förbättrar siktförhållandena i det omedelbara arbetsområdet. Särskilt goda sågresultat uppnås genom att man använder arbetsbelysningen tillsammans med markeringen av kaplinjen md laserstrålarna.

- För att göra det tänder du arbetsbelysningen med knappen (5).

- Titta inte in direkt i arbetsljuset. Det kan blända dig.

##

- För att slå på elverktyget, skjut först tillslagsspärren (7) till mitten och tryck därefter på strömbrytaren (8) och håll den intryckt.

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare på-/av-knapp (8) inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.

##

- För att stänga av, släpp på-/av-knappen (8) igen.

##

Soft Start begränsar effekten vid inkoppling av elverktyget och därför kan en 16 A säkring användas.

Tips: Om elverktyget startar direkt efter inkoppling med fullt varvtal har Soft Start gått sönder.För service måste elverktyget omedelbart lämnas in till kundtjänst.