# Технически данни

Циркуляр за ламперия |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Номинална консумирана мощност | W | 1200 | 1200
Обороти на празен ход | min–1 | 5200 | 5200
Soft Start (Плавен старт) |  | ● | ●
Тип лазер | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Клас лазер |  | 2 | 2
ТеглоA) | kg | 16,8 | 16,8
Клас на защита |  | / II | / II
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск D | mm | 216 | 216
Дебелина на тялото на диска | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Диаметър на отвора d | mm | 30 | 25,4

A)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 220 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Допустими размери на обработвания детайл (максимални/минимални): вж. Допустими размери на обработвания детайл

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.