# Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja

Vertikalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 47° (lijeva strana) do 47° (desna strana).

Za brzo i precizno namještanje često korištenih vertikalnih kutova kosog rezanja predviđeni su fiksni položaji za kutove 0°, 22,5° i 45°.

- Provjerite je li stezni kotačić (45) montiran vidi Montaža steznog kotačića (vidjeti sliku A2).

## Namještanje vertikalnog standardnog kuta kosog rezanja (vidjeti sliku L)

- Podesive granične vodilice (28) izvucite skroz prema van ili ih izvadite.
- Otpustite stezni kotačić (45).
- Polugu za uglavljivanje (46) povucite prema van i uglavite je u položaj slobodnog hoda.
  Na ovaj način možete koristiti čitavo područje kuta kosog rezanja (lijevo i desno).
- Zakrećite krak alata na ručki (9) ulijevo ili udesno sve dok pokazivač kuta (30) ne pokaže željeni vertikalni standardni kut kosog rezanja.
- Okrenite polugu za uglavljivanje (46). Poluga za uglavljivanje mora se osjetno uglaviti u položaj željenog vertikalnog standardnog kuta kosog rezanja.
- Ponovno stegnite stezni kotačić (45).

## Namještanje proizvoljnog vertikalnog kuta kosog rezanja

- Podesive granične vodilice (28) izvucite skroz prema van ili ih izvadite.
- Otpustite stezni kotačić (45).
- Polugu za uglavljivanje (46) povucite prema van i uglavite je u položaj slobodnog hoda.
  Na ovaj način možete koristiti čitavo područje kuta kosog rezanja (lijevo i desno).
- Zakrećite krak alata na ručki (9) ulijevo ili udesno sve dok pokazivač kuta (30) ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Ponovno stegnite stezni kotačić (45).