# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

- Aperte sempre bem o manípulo de fixação (18) e a roda de fixação (45) antes de serrar. Caso contrário o disco de serra poderá emperrar na peça a ser trabalhada.

##

A luz de trabalho melhora a visibilidade do raio de ação. Consegue obter resultados especialmente bons ao serrar, usando a luz de trabalho juntamente com a marcação da linha de corte através dos raios laser.

- Ligue a luz de trabalho com o interruptor (5).

- Não olhe diretamente para a luz de trabalho, pode ficar encandeado.

##

- Para a ligar a ferramenta elétrica, desloque primeiro o bloqueio de ligação (7) para o centro, e prima de seguida o interruptor de ligar/desligar (8) e mantenha-o premido.

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (8) não pode ser travado, mas deve permanecer premido durante o funcionamento.

##

- Para desligar, soltar o interruptor de ligar/desligar (8).

##

O Soft Start limita a potência ao ligar a ferramenta elétrica e possibilita o funcionamento com um fusível de 16 A.

Nota: Se a ferramenta elétrica funcionar com pleno número de rotações, imediatamente após ser ligada, significa que o Soft Start falhou. A ferramenta elétrica tem de ser enviada de imediato para o Serviço de Assistência Técnica.