# Tekniske data

Kap- og geringssav |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nominel optagen effekt | W | 1200 | 1200
Omdrejningstal | o/min | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Lasertype | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserklasse |  | 2 | 2
VægtA) | kg | 16,8 | 16,8
Kapslingsklasse |  | / II | / II
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter D | mm | 216 | 216
Stamklingetykkelse | mm | 1,2-1,8 | 1,2-1,8
Boringsdiameter d | mm | 30 | 25,4

A)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 220 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Tilladte emnemål (maksimalt/minimalt): se Tilladte emnemål

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.