# Regolazione del raggio laser

Avvertenza: Per verificare il funzionamento del laser, l’elettroutensile dovrà essere collegato all’alimentazione.

- Durante la regolazione del laser (ad es. spostando il braccio dell’utensile), non premere in alcun caso l’interruttore di avvio/arresto. Un avviamento accidentale dell’elettroutensile può causare lesioni.

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.
- Ruotare il banco sega (14) fino alla tacca (22) di 0°. La levetta (19) dovrà innestare nella tacca in modo percettibile.

Per poter garantire tagli precisi, dopo un utilizzo intensivo dell’utensile, controllare i raggi laser e, all’occorrenza, procedere ad una nuova impostazione.
Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appositi attrezzi speciali.
Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguirà tale operazione in modo veloce ed affidabile.

##

- Tracciare sul pezzo in lavorazione una linea di taglio diritta.
- Tramite l’impugnatura (9) abbassare lentamente il braccio dell’utensile.
- Posizionare il pezzo in lavorazione in modo che i denti della lama siano allineati con la linea di taglio.
- Mantenere il pezzo in lavorazione in tale posizione e riportare lentamente verso l’alto il braccio dell’utensile.
- Fissare saldamente il pezzo in lavorazione.
- Attivare il raggio laser mediante l’interruttore (6).

I raggi laser devono essere alla stessa distanza per l’intera lunghezza a sinistra e a destra dalla linea di taglio riportata sul pezzo in lavorazione, anche quando il braccio dell’utensile viene condotto verso il basso.

##

- Allentare le due viti (55) della calotta di protezione laser (10) con la chiave a brugola/il cacciavite ad intaglio (43) e rimuovere la calotta.

##

- Allentare la vite di fissaggio (56) (circa 1–2 giri).
  Non svitare completamente la vite.
- Spostare la carcassa del laser (57) verso destra o verso sinistra fino a quando i raggi laser, durante il movimento discendente del braccio dell’utensile, non deviano più lateralmente.
- Mantenere la carcassa del laser (57) in questa posizione e serrare nuovamente la vite di fissaggio (56).
- Fissare nuovamente la calotta di protezione laser (10).